Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu, jejímž zadavatelem je Obec Psáry, IČO: 00241580, sídlem Pražská 137, Psáry 25244, zastoupená Milanem Váchou, starostou obce

pro firmu:

na zakázku: ***Technický dozor stavby*** - ***rekonstrukce mostu ul. Za Můstkem, Psáry (objekt SO 01)***

**Identifikační údaje zadavatele:**

Obec Psáry

Pražská 137

252 44 Psáry

IČ 00241580

tel. 241 940 454

[www.psary.cz](http://www.psary.cz/)

**Typ zakázky:**

*Malého rozsahu (§ 27 písm. b) zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „****ZZVZ****“) Veřejnou zakázkou malého rozsahu je veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší v případě veřejné zakázky na stavební práce částce 6.000.000,- Kč.*

**Předmět zakázky:** *Veřejné zakázky na stavební práce (§ 14 odst. 3 ZZVZ)*

**Způsob zadání:** *Metodika obce Psáry pro zadávání zakázek malého rozsahu*

**Předpokládaná cena zakázky v Kč bez DPH:** *75 000,- Kč*

**Ukončení příjmu nabídek** : *13.12.2018* *ve 12 hod.*

**Datum otevření obálek**: *nepodléhá*

**Předpokládané datum zahájení plnění:** *březen 2019*

**Předpokládané dokončení plnění:** *květen 2019*

**Odpovědná osoba za průběh VZ:** *Renáta Sedláková, správa majetku*

**Kontrolní osoba či orgán:** *Milan Vácha, starosta*

**Popis zakázky:**

*Předmětem zakázky je vykonávání technického dozoru na stavbě - rekonstrukce mostu ul. Za Můstkem, Psáry*

**Podrobný popis zakázky:**

*Technický dozor bude vykonávat pro investora dozor na uvedené stavbě, která bude realizována podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Radek Boháč, ČKAIT- 000402 z 2/2018 a vydaného stavebního povolení Městského úřadu Černošice, odd. dopravy , Podskalská 19, Praha 2 ze dne 26.6.2018 vydaného pod čj. MUCE38837/2018 OSU.*

*Stavbu tvoří most přes Zahořanský potok v ul. Za Můstkem v Psárech. Po demolici stávajícího objektu bude na jeho místě vybudován nový mostní objekt. Most je navržen na zatěžovací třídu B dle ČSN. Rekonstrukce bude probíhat za úplné uzavírky komunikace.*

*SO 01 – nový most bude proveden jako železobetonový. Mostní konstrukce bude uložena na ložiskách umístěných na nově vybudovaných železobetonových opěrách. Opěry jsou založeny na 6 pilotách. Nivelita mostu je v podélném sklonu 0,5 % a v příčném 2%.*

*Délka přemostění – kolmá 5,73 m, šikmá 6,1 m, délka nosné konstrukce – kolmá 5,153 m, šikmá 5,486 m.*

*Přílohy: smlouva*

*projektová dokumentace, stavební povolení*

*Spolu s cenovou nabídkou uchazeč doloží oprávnění k podnikání vztahující se k předmětu zakázky v prosté kopii a seznam alespoň 3 zakázek obdobného charakteru ( po finanční i stavební stránce).*

**Způsob hodnocení a hodnotící kritéria:**

*Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.*

Rada obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

**Jiné požadavky a práva zadavatele:**

Zadavatel je oprávněn kdykoli upravit nebo doplnit zadávací podmínky.

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnut všechny nabídky.

Zadavatel je oprávněn výběrové řízení do doby uzavření smlouvy nebo objednávky zrušit bez uvedení důvodů.

Zadavatel si vyhrazuje právo poptávkové řízení zrušit, v případě, kdy budou řádně podány méně než 3 (tři) nabídky.

Uchazeč, který podá nabídku v tomto výběrovém řízení, souhlasí s jejím uveřejněním na adrese [http://psary.cz](http://psary.cz/).

Zadavatel nepřiznává uchazeči právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.

**Způsob předložení nabídky**:

* *emailem na adresu:* [sedlakova@psary.cz](mailto:sedlakova@psary.cz)
* *poštou na adresu Obec Psáry, Pražská 137, 252 44 Psáry*
* *osobně na podatelnu obecního úřadu ve dnech pondělí 8 -12 a 13 -17 hod., středa 8 - 12 a 13 -18 hod., v úterý a čtvrtek 8 -12 hod a 13- 16 hod. a v pátek 8 -12 hod.*
* *datovou schránkou ID:*  rvhbuxe

**Bližší informace:** *je možné získat od pí Sedlákové tel. 602 754 834, po celou dobu soutěžní lhůty*

*V Psárech dne 28.11.2018 Bc. Milan Vácha, starosta*